|  |
| --- |
| **Przedmiar robót budowlanych****Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich** **w poradni POZ dla dzieci chorych** **na I piętrze** |
| Lp. | KNR | Obliczenie ilości | Jedn. | Ilości |
| Poszczególne | Razem |
| - | + |
| 1 | KNR 4-01035404 | Wykucie z muru ościeżnicy drzwiowej drewnianej pow. do 2,0 m2: | szt. |  |  | 1 |
| 2 | KNR 4-01035503 | Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki – skrzydeł drzwiowych: | szt. |  |  | 1 |
| 3 | KNR 4-01035502 | Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki – ościeżnic drzwiowych: | szt. |  |  | 1 |
| 4 | Kalkulacja własna | Demontaż umywalki wraz z podłączeniami:- gabinet 1:  | szt. |  |   | 1 |
| 5 | Kalkulacja własna | Demontaż baterii sztorcowej wraz z podłączeniami:- gabinet 1: | szt. |  |  | 1 |
| 6 | Kalkulacja własna | Demontaż i zaślepienie zbędnych podłączeń wodno-kanalizacyjnych wraz z wkuciem końcówek w ścianę: | kpl. |  |  | 1 |
| 7 | Kalkulacja własna | Demontaż żaluzji pionowej:- gabinet 1, 2: | szt.  |  |  | 2 |
| 8 | KNR 4-01081915 | Skucie płytek okładzinowych ściennych (glazury) – fartucha przy umywalce:- gabinet 1: 3,00x1,60= | m2 |  |  | 5,00 |
| 9 | KNR 4-01034803 | Rozebranie ścianki działowej grubości 1/2 c, murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej: - gabinet 2: 2,90x3,00- 0,80x2,00= | m2 |  |  | 7,50 |
| 10 | Kalkulacja własna | Wzmocnienie ścian nad powiększanym otworem drzwiowym przed wykonaniem nadproża: przewiercenie 10 szt. otworów i zamocowanie 2 C160 długości około 2,50 m powyżej nadproża po dwóch stronach ściany, skręcenie belek ze sobąi usunięcie po wykonaniu nowego nadproża:- gabinet 1: | szt.  |  |  | 1 |
| 11 | KNR 4-01031302 | Wykonanie przesklepienia otworu w ścianiez cegieł z wykuciem bruzdy dla belki w poszerzanym otworze drzwiowych:- gabinet 1: 2,50x20x0,12 = | m3 |  |  | 0,10 |
| 12 | KNR 4-01031304 | Wykonanie przesklepienia otworu w ścianie z cegły pełnej – dostarczenie i osadzenie belki stalowej- gabinet 1: IPE 140, l= 2,50 m | mb. |  |  | 2,50 |
| 13 | KNR 4-01031304 | Obmurowanie końcówek belek stalowych do IPE 180 jako oddzielna robota:- gabinet 1:  |  szt. |  |  | 1 |
| 14 | KNR 4-01070303 | Umocowanie siatki Rabitz’a na stopce belki:- gabinet 1: 1,00 mb. | mb. |  |  | 1,00 |
| 15 | KNR 4-01034902 | Powiększenie otworu drzwiowego poniżej nowo wykonanego nadproża w ściance działowej o grubości 0,12 m poprzez delikatne rozkucie ściany z jednej strony:- gabinet 1: 2,10x(2,00-0,90)x0,12= | m3 |  |  | 0,30 |
| 16 | KNR 4-01070102 | Odbicie tynków wewnętrznych w miejscach wyraźnych spękań i odparzeń o powierzchni tynkuw jednym miejscu do 5,00 m2:- przyjęto szacunkowo: | m2 |  |  | 7,00 |
| 17 | KNR 4-01070501+ kalkulacja własna | Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych kat. III pasami o szerokości do 0,15 m na ścianach po wykuciu starej ościeżnicy drzwiowej oraz demontażu ścianek działowych 9w tym także na suficie):- gabinet 1: 2,10x4=- gabinet 2: 3,00x2+2,90= | mb.mb. |  | 8,408,90 | 18,00 |
| 18 | KNR 4-01070503 | Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych kat. III pasami o szerokości do 0,50 m na ścianach ponad drzwiami po wykonaniu nowego nadproża:- gabinet 1: 2,50x2= | mb. |  |  | 3,00 |
| 19 | KNR 4-01071102 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III na ścianach o powierzchni tynkowanej w jednym miejscu do 2,0 m2: - z poz. 16: | m2 |  |  | 7,00 |
| 20 | KNR 4-01wg 071102 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach murowanych po skuciu glazury:- z poz. 8: | m2 |  |  | 5,00 |
| 21 | KNR 4-01081805 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych (starej wykładziny typu tarkett):- gabinet 1: 12,05 m2- gabinet 2: 12,42 m2 | m2m2 |  | 12,0512,42 | 25,00 |
| 22 | Kalkulacja własna | Zerwanie cokolików z tworzyw sztucznych (starej wykładziny typu tarkett):- gabinet 1: 14,25-0,90x2=- gabinet 2: 14,43-0,90x2= | m2m2 |  | 12,4512,63 | ~26,00 |
| 23 | KNR 4-01080407 | Zerwanie posadzki cementowej w miejscach nierówności, spękań i odparzeń:- założono 40% posadzki do skucia:- z poz. 21: 25,00x0,40= | m2 |  |  | 10,00 |
| 24 | Kalkulacja własna | Dodatek za oczyszczenie powierzchni z resztek kleju, fragmentów wykładzin itp.:- poz. 21: | m2 |  |  | 25,00 |
| 25 | Kalkulacja własna | Wykonanie podłączenia wodno - kanalizacyjnego umywalki z półpostumentem z wykorzystaniem istniejących mediów z ewentualną wymianą i wkuciem w ścianę odcinków rur: - gabinet 1: | kpl. |  |  | 1 |
| 26 | KNR 2-02082906 | Wykonanie fartucha z glazury na ścianie przy umywalce po ok. 0,60 m poza umywalkę z każdej strony (na pełen wymiar płytki): - gabinet 1: 3,00x1,60= | m2 |  |  | 5,00 |
| 27 | Kalkulacja własna | Wykonanie wylewki samopoziomującej grubości do 3,00 mm jako podkładu pod wykładzinę typu tarkett:- gabinet 1: 12,05 m2- gabinet 2: 12,42 m2- założono zwiększenie o 10 %: 24,47x0,10= | m2m2m2 |  | 12,0512,422,45 | 27,00 |
| 28 | Kalkulacja własna | Ułożenie wykładziny typu tarkett wraz z wywinięciem na ściany (cokoliki wysokości 0,10 m) oraz wykonaniem „spawów” w miejscach łączenia:- z poz. 27: | m2 |  |  | 27,00 |
| 29 | Kalkulacja własna | Dodatek za wykonanie cokolików wysokości 0,10 m wraz z montażem listwy wyobleniowej:- gabinet 1: 14,25-(0,90+2,00)=- gabinet 2: 14,43-(0,90+2,00)=- założono zwiększenie o 15%: 22,88x0,15= | mb.mb.mb. |  | 11,3511,533,43 | 27,00 |
| 30 | Kalkulacja własna | Zlikwidowanie rys i spękań powłok malarskich na ścianach:przyjęto szacunkowo 15 % powierzchni ścian: - gabinet 1: (14,25x3,00-2,90x2,00)x0,15= =36,95x0,15=- gabinet 2: (14,43x3,00-2,90x2,00)x0,15= =37,49x0,15= | m2m2 |  | 5,545,63 | 11,50 |
| 31 | Kalkulacja własna | Zlikwidowanie rys i spękań powłok malarskich na sufitach:przyjęto szacunkowo 15 % powierzchni sufitów:- gabinet 1: 12,05x0,15=- gabinet 2: 12,42x0,15= | m2m2 |  | 1,811,86 | 3,50 |
| 32 | Kalkulacja własna | Usunięcie zacieków na suficie i na ścianach:przyjęto szacunkowo 10% powierzchni:- gabinet 1: (36,95+12,05)x0,10=49,00x0,10=- sanitariat: (37,49+12,42)x0,10=49,91x0,10= | m2m2 |  | 4,904,99 | 10,00 |
| 33 | Kalkulacja własna | Przygotowanie ścian malowanych uprzednio farbą olejną (lamperie do wysokości 2,0 m) do malowania farbą zmywalną (np. lateksową): likwidacja rys i spękań, zeskrobanie łuszczącej się farby, zaszpachlowanie nierówności, przeszlifowanie powierzchni itp., ze szczególnym zwróceniem uwagi na fragmenty ścian pod parapetami okiennymi oraz w miejscach po zdemontowanych grzejnikach:- gabinet 1: 14,25x2,00-2,90x2,00-5,00= - gabinet 2: 14,43x2,00-2,90x2,00=  | m2m2 |  | 17,7023,06 | 41,00 |
| 34 | KNR 4-01wg 120408+ kalkulacja własna | Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian powyżej lamperii, malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeskrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni:- gabinet 1: 14,25x1,00= - gabinet 2: 14,43x1,00= | m2m2 |  | 14,2514,43 | 29,00 |
| 35 | KNR 4-01wg 120408+ kalkulacja własna | Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) sufitów malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeskrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni:- gabinet 1: 12,05 m2- gabinet 2: 12,42 m2 |  m2m2 |  | 12,0512,42 | 25,00 |
| 36 | Kalkulacja własna | Obłożenie kątownikiem aluminiowym i wykonanie wyprawy tynkarskiej narożników ścian przy powiększanym otworze drzwiowym i przy ościeżach okiennych (tzw. „wyprowadzenie naroży):- gabinet 1: 2,10x2+2,00+1,75x2+2,60=- gabinet 2: 2,10x2+2,00+1,75x2+2,60= | mb.mb. |  | 12,3012,30 | 25,00 |
| 37 | KNR 4-01wg 120402+ kalkulacja własna | Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową ścian: - gabinet 1: 17,70+14,25=- gabinet 2: 23,06+14,43=- założono zwiększenie szacunkowo o 10%: (31,95+37,49)x0,10=69,44x0,10= | m2m2m2 |  | 31,9537,496,94 | 77,00 |
| 38 | Kalkulacja własna | Montaż sufitu podwieszonego z płyty gipsowo-kartonowej na ruszcie stalowym systemowym:- gabinet 2: 1,40x2,85+2,85x0,20= | m2 |  |  | 5,00 |
| 39 | KNR 4-01wg 120401+ kalkulacja własna | Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksowąsufitów: - gabinet 1: z poz. 35:- gabinet 2: z poz. 35: 12,42-4,56=- założono zwiększenie szacunkowe o 15%: (12,05+7,86)x0,15=19,91x0,15= | m2m2m2 |  | 12,057,863,00 | 23,00 |
| 40 | KNR 2-02wg 1505057+ kalkulacja własna | Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową sufitu podwieszonego z płyty g-k, po uprzednim zagruntowaniu: | m2 |  |  | 5,00 |
| 41 | Kalkulacja własna | Wykonanie nakładki z pcw na parapety okienne:- gabinet 1,2: 2,60x2= | mb. |  |  | ~5,50 |
| 42 | Kalkulacja własna | Demontaż starych opraw oświetleniowych:- gabinet 1: - gabinet 2: | szt.szt. |  | 46 | 10 |
| 43 | Kalkulacja własna | Dostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych ledowych o symbolu LENA LIGHTING S.A. COMPACT LED EVO N 3800 lm PLX 840 (32W) 4000 K na zasadzie „sztuka za „sztukę”- gabinet 1: - gabinet 2: | szt.szt.  |  | 44 | 8 |
| 44 | Kalkulacja własna | Dodatek na wykonanie niezbędnej adaptacji instalacji elektrycznej (montaż opraw sufitowych) oraz zamontowanie nowych włączników światła: | kpl. |  |  | 1 |
| 45 | Kalkulacjawłasna | Demontaż starych i montaż nowych kratek wentylacyjnych:- gabinet 1,2: | szt. |  |  | 3 |
| 46 | Kalkulacja własna | Demontaż i zabezpieczenie zbędnych gniazdek, kontaktów i puszek elektrycznych w miejscu wyburzanej ścianki działowej (powiększenie otworu drzwiowego: - gabinet 2: | kpl.  |  |  | \*\*\* |
| 47 | Kalkulacja własna | Demontaż starych i montaż nowych dekielków przy puszkach elektrycznych:- przyjęto szacunkowo | szt.  |  |  | 5 |
| 48 | Kalkulacja własna | Dostarczenie i montaż rolet okiennych naszybowych: - gabinet 2: 2,60x1,75= | m2 |  |  | ~5,00 |
| 49 | Kalkulacja własna | Dostarczenie i montaż nowej umywalki szerokości 0,60 m z półpostumentem:- gabinet 1: | szt.  |  |  | 1 |
| 50 | Kalkulacja własna | Dostarczenie i montaż nowych baterii sztorcowej:- gabinet:- sanitariat: | szt. szt. |  | 11 | 2 |
| 51 | KNR 4-01010813 | Wywóz gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanychi innych samochodem skrzyniowym na odległośćdo 1,0 km:z poz. 9: 7,50x0,125=z poz. 11: 0,10 m3z poz. 15: 0,30 m3z poz. 16: 7,00 x0,015=z poz. 23: 10,00x0,03= | m3m3m3m3m3 |  | 0,940,100,300,1050,30 | 1,80 |
| 52 | KNR 4-01010816 | Dodatek za wywóz gruzu na odległość do 10,0 km: | m3 |  |  | 1,80 |
| 53 | Kalkulacja własna | Demontaż zbędnego okablowania: internet, telefon:- przyjąć szacunkowo kwotę: 500 zł. | kpl.  |  |  | 1 |